종결콤보
행동 목록	최소 품질량	안정 품질량	콤보의 품질량	CP	내구도	공정수
장족-혁신-밑가공-중급가공-장족-비레고	18254	42654	37,746	178	40	6
장족-혁신-밑가공-가공-장족-비레고	19291	43691	38709	164	40	6
장족-혁신-밑가공-절약가공-장족-비레고	19291	43691	38709	171	35	6
혁신-절약가공(x4)-장족-혁신-비레고	20675	45075	37325	192	30	8
장족-혁신-밑가공-장족-비레고	23438	47838	34562	146	30	5
혁신-절약가공(x3)-장족-혁신-비레고	4822	49222	33178	167	25	7
장족-혁신-경과관찰-주시가공-장족-비레고	26895	51295	31105	131	20	6
혁신-가공(x2)-장족-비레고	28969	53369	29031	110	30	5
혁신-절약가공-가공-장족-비레고	28969	53369	29031	117	25	5
혁신-절약가공(x2)-장족-비레고	28969	53369	29031	124	20	5
혁신-중급가공-장족-비레고	32079	56479	25921	106	20	4
혁신-가공-장족-비레고	33116	57516	24884	92	20	4
혁신-절약가공-장족-비레고	33116	57516	24884	99	15	4
장족-혁신-비레고	37263	61663	20737	74	10	3